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第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“固定采血点及采血车视频监控建设”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

一、询比内容

	项目名称
	预算
	资金来源

	固定采血点及采血车视频监控建设
	195480元
	财政资金


二、资金来源

财政资金，采购预算：195480元。

三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）特定资格条件：
1. 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任及本项目全部履约责任。 

2. 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，无重大违法违规经营记录、无安全生产不良记录。

四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师
电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

 询比项目技术（质量）需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

项目一览表

本项目为重庆市血液中心固定采血点及采血车视频监控建设项目，采购范围包含本项目所需的设备、集成调试等。

※二、项目内容及要求

（一）建设范围 对全中心15个固定采血点位及12台采血车统一实施视频监控建设，合计27个点位。所需设备包括：摄像机69个、警戒球15个、路由器27个、12个PoE交换机、12个网络硬盘录像机、视频安全接入网关1台。 

（二）设备配置标准：

 1. 固定采血点位（采血屋、方舱、固定献血点）：每个点位配置300万音视频高清云台摄像机3个（2台覆盖采血工位，1台覆盖检验工位）、300万声光警戒球1个（安装于室外登记台，实现人形检测联动声光告警）、车载物联网路由器1个（含12个月100G/月流量套餐，保障视频数据无线传输）。

 2. 采血车：每台车内配置300万音视频高清摄像机2个（覆盖车内采血工位和检验工位）、车载物联网路由器1个（含12个月100G/月流量套餐，保障视频数据无线传输）、PoE交换机1个、网络硬盘录像机（含1块2T硬盘）。

 3. 系统级设备：配置视频安全接入网关1台，统一接入视频安全平台，实现加密传输与接入认证。

4.技术规格及质量要求

	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位
	备注

	12台献血车监控设备

	1
	网络高清摄像机
	1.1/3英寸CMOS，300万像素
2.调整角度:-5°到80°，2轴旋转
3.可视范围（宣传使用）:-5°到80°，2轴旋转
4.镜头类型:定焦，镜头焦距:2.8mm，光圈:F2.0
5.水平112°垂直60°对角133°，最大补光距离:10m（红外）
6.网络协议:TCP/IP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;ONVIF;
7.宽动态:数字宽动态
8.录像模式:事件模式;全天录像;全天超省录像（AOR）
9.接入标准:ONVIF（Profile T）;
10.Wi-Fi接入:支持
11.AI检测:人形检测、宠物检测、异常音检测
12.硬件接口：最大Micro SD卡:512GB
13.USB接口:1个，Type-C接口；仅供电
14.Wi-Fi-无线标准:IEEE802.11b/g/n/ax
15.Wi-Fi-无线安全加密:64/128-bit WEP;WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
16.支持双向语音对讲
	24
	个
	每个含512G内存卡

	2
	网络硬盘录像机
	1.主处理器：工业级微控制器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
4.智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；
5.周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
6.周界前智能性能（路数）：8路；
7.人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
8.人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
9.人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
10.分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
11.解码能力：不开智能：2路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 4路8MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps；；
12.硬盘接口：1个SATA，最大20T；含8T硬盘
13.网络接口：1个（10M/100M以太网口，RJ-45）
	12
	个
	每个含1块1T硬盘

	3
	4口PoE交换机
	1.交换容量：256Gbps；
2.包转发率：60Mpps；
3.安装方式：导轨式安装；
4.电源接口：凤凰端子和DC端口；
5.防护等级：IP40、IK06；
6.业务端口：具备4个10/100/1000Base-T电口(PoE)；
7.供电方式：支持双电源输入，供电电压48-57VDC；
8.PoE：总功率110W；
	12
	个
	

	4
	车载物联网路由器
	套餐100G每月；含12个月套餐费
	12
	个
	

	8个采血屋及7个方舱监控设备

	1
	网络高清摄像机
	1.1/3英寸CMOS，300万像素
2.调整角度:-5°到80°，2轴旋转
3.可视范围（宣传使用）:-5°到80°，2轴旋转
4.镜头类型:定焦，镜头焦距:2.8mm，光圈:F2.0
5.水平112°垂直60°对角133°，最大补光距离:10m（红外）
6.网络协议:TCP/IP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;ONVIF;
7.宽动态:数字宽动态
8.录像模式:事件模式;全天录像;全天超省录像（AOR）
9.接入标准:ONVIF（Profile T）;
10.Wi-Fi接入:支持
11.AI检测:人形检测、宠物检测、异常音检测
12.硬件接口：最大Micro SD卡:512GB
13.USB接口:1个，Type-C接口；仅供电
14.Wi-Fi-无线标准:IEEE802.11b/g/n/ax
15.Wi-Fi-无线安全加密:64/128-bit WEP;WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
16.支持双向语音对讲
	45
	个
	每个含512G内存卡

	2
	声光警戒球
	1.传感器类型:1/2.8英寸CMOS，300万像素，最大分辨率:2304×1296
2.镜头类型:定焦，镜头接口:M12，焦距:3.6mm，光圈:F1.6，水平87°×垂直47°×对角106°
3.支持OSD信息叠加，APP仅支持时间、通道，通道默认显示
4.支持手动录像；定时录像；报警录像
5.内置MIC，内置扬声器；
6.最大补光距离:30m（红外）30m（白光），支持强光抑制；
7.支持无线WIFI
8.支持白光灯报警、红蓝灯报警、联动警笛报警
9.最大Micro SD卡512GB
10.支持供电方式：DC12V
	15
	个
	每个含512G内存卡

	3
	物联网路由器
	套餐100G每月；含12个月套餐费
	15
	个
	

	安全设备

	1
	视频安全接入网关
	1.1个千兆电口（WAN口），4个千兆电口（LAN口）;
2.可支持NAT地址转换;
3.可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入;
4.支持对重要视频及码流加密传输;
5.可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式
6.可支持服务端地址统一分配，可允许不同NVR\DVR\IPC的私网IP相同。可自动发现接入的NVR\DVR\IPC,自动识别厂商，形成列表;支持对重要视频及码流加密传输（提供公安部权威机构具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章）；
7.可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道;支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤；（提供公安部权威机构具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章）；
8.支持根据MAC地址进行黑白名单控制;可支持NVR\DVR\IPC等产品接入，能够实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能；可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入；（提供公安部权威机构具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章）；
	1
	台
	

	施工费用及质保

	1
	安装调试、辅材施工
	含摄像机定制支架、专用传输线、航空插头、电源线、管辅材及人工安装调试费用
	27
	套
	

	2
	一年维护维保费
	15个站点和12台采血车定期定点检查摄像机的存储情况和线路的检查维修费用
	27
	套
	


备注：

1.询价文件中的所有技术参数及相应条款均为实质性响应条款（指标），要求必须全部满足响应，技术参数中要求提供的资质及证明文件须随响应文件同时递交。未按要求提供资料，视为无效投标，作废标处理。

2.为保障网络高清摄像机、网络硬盘录像机、声光警戒球、视频安全接入网关产品的质量及售后服务，供应商应承诺在中标后签订合同前提供制造商售后服务承诺函，并加盖投标产品生产厂商鲜章。未按要求提供相关承诺函，视为无效投标，作废标处理。
   ※三、服务要求
（一）所有监控设备画面清晰、无卡顿、无模糊、无偏移，实时监控画面延迟低，录像完整不间断，不漏录、不卡顿，回放画质达标，满足溯源取证需求。 

（二）施工过程规范有序，布线整齐美观、隐蔽安全，不破坏场地原有装修、设施、管线，流动采血车安装不改动车辆核心结构，不影响车辆正常行驶和采血作业。

（三）服务全程响应及时，施工高效合规，按期完成部署调试；质保期内故障快速处置，日常巡检到位，全程保障系统稳定运行。

（四）供应商具备独立法人资格，拥有安防工程施工、弱电系统建设相关服务能力，具备完善的项目实施团队、技术团队、售后运维团队。

（五）项目实施周期：合同签订后15个工作日内完成现场勘测、方案确认、设备供货、安装调试、试运行及整体交付验收。

（六）运维服务：自项目整体验收合格之日起，提供全程售后运维服务，质保期内常态化巡检、故障抢修服务持续有效。

四、其他

（一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

（三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

第三篇  询比项目服务需求

一、交货时间、地点

（一）交货时间：采购合同签订之日起15个工作日。
二、验收及支付方式

（一）合同签订后中标人向采购人以银行转账方式缴纳合同金额5%质量保证金，合同生效；

（二）经甲方验收合格后，乙方向甲方开具全额发票，甲方以转账方式向乙方支付合同全部货款。

（三）质量保证金无息退还：质保期到期后，无质量问题及售后服务问题，甲方无息5%质量保证金。

三、质量保证及售后服务
（一）质保期内中标人提供7×24小时技术咨询服务，接到故障报修后，主城区2小时内响应、4小时内到场处置，偏远区域4小时内响应、8小时内到场处置，一般故障当日修复，重大故障24小时内排查修复，无法即时修复的提供备用设备，保障监控系统不中断运行。

（二）所有监控设备、配套辅材、系统整体质保期：自项目整体验收合格之日起计算，不低于1年。

（三）质保期内设备出现质量问题、故障、损坏，中标人无条件免费维修、更换全新设备及辅材，免费调试优化系统，不收取任何费用。

（四）施工工艺、线路工程质保期与设备质保期一致，质保期内出现线路老化、松动、故障等问题，中标人负责免费整改维修。
三、知识产权

本项目知识产权归采购人所有。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
四、本项目费用报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、系统对接费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、耗材及配件费）、税费、保险费、差旅费、人工费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（八）“特定资格要求”的要求提交。

	
	
	


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正一份，符合询比通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。

	
	询比有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，报价最低的1家投标人为中标人。

三、评选方法

评选方法：最低价中标。    
四、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件有任一项应答低于询比采购通知书实质性要求的；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

（十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。
五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。
第五篇  投标人须知

一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比通知书


（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2026年8月4日（星期二）12:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121），过期后不再收。

投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。
六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

	产品名称
	产品型号
	数量
	单价
	合计



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.投标人应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                 投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

                                               年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

                                                   年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件




