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第一篇  询比采购邀请书

重庆市血液中心对“中心会议室控制设备更换”进行询比采购，欢迎有资格的投标人参加竞标。

一、询比内容

	项目名称
	数量
	备注

	中心会议室控制设备更换
	1批
	


二、采购预算
采购预算：16万元。

三、投标人资格条件

参与报价的投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称投标人。合格的投标人应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）特定资格条件：无。

四、有关说明

（一）凡有意参加询价项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市血液中心官网上下载查询本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查询与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。（https://www.ccbc.org.cn/index.html）

（二）无论询价结果如何，投标人参与本项目的所有费用均由自行承担。

（三）投标人如对询比通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市血液中心要求澄清，重庆市血液中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

六、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师
电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

第二篇  询比项目技术（质量）需求
一、项目一览表

	项目名称
	数量
	预算

	中心会议室控制设备更换
	1批
	16万元


二、项目基本情况

     中心三个会议室管理终端系统运行已久，故障频繁。现将对现有的分布式会议终端节点进行更新，并新增无线传输功能。
三、项目参数及要求 

	序号
	项目名称
	参数及要求
	数量
	单位

	会议室一
	
	
	

	1
	视控终端节点
	【项目特征及实施内容】

采取编解码一体化设计，支持编码和解码自定义设置，音频支持AAC、 G.711.G.722;视频支持H.264、H.265、RTSP协议；
2、采用无风扇的结构设计，无噪音，节能环保；
3、节点采用 Linux 系统，芯片核心温度监控可显示于OLED 屏幕上，并支持自动侦测芯片温度，自动调整适应系统功耗；
4、节点接口：≥2路HDMI，支持3840x2160@30Hz，可内嵌数字音频，≥1路Φ3.5mm模拟音频输入，≥1路Φ3.5mm模拟音频输出，≥1路RJ45支持POE供电，≥1路光纤(Fibre)1000Mbps,≥1路RS232(凤凰端子)、≥1路RS485(凤凰端子)、≥2路I/O(凤凰端子)、≥2路USB(TYPE A)；
5、面板具备OLED显示屏，可显示型号、ID、IP、运行状态等参数；
6、面板具备PWR 电源灯，SYS系统运行灯，LINK网络状态灯，显示设备工作状态；
7、具备非平衡式音频输入接口，支持音量调节，支持同步音视频，可同步、可异步切换；
8、KVM功能：支持 KVM坐席，输入输出一体化，支持坐席之间的相互推送，实现信号共享，支持USB口连接电脑实现远程鼠标键盘控制。支持坐席间的推送，坐席推送大屏、坐席抓取大屏幕回坐席，支持软KVM反控电脑；
▲9、支持多媒体文件（视频、PPT）的播控；
10、HDMI 输入最高分辨率4K@30Hz，支持自定义设置分辨率大小，自定义设置码率；
11、单屏节点支持解≥1路 4K30 Hz、≥4路1080P30Hz，最高可开≥64个窗口；
12、支持包括 LED/LCD 等多种类型拼接大屏直接拼接，无需配置任何拼接和同步处理器；
13、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、保存场景、读取场景、输入图像截取、大底图显示功能，支持输入端 OSD叠加；
14、支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局而不影响当前屏幕显示，布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；
15、支持POE供电和DC供电两种方式互备； 
▲16、支持对接物联网平台，通过平台实时查看设备在线状态，进行设备远程物联管控；
▲17、支持通过平台查看节点网络数据，包括设备IP子网掩码、网关以及流媒体IP（提供功能截图证明材料）；
18、支持配置节点音视频输入输出模式，配置流媒体协议模式,切换接口模式，切换节点分辨率以及编码类型；
▲19、支持平台管理设备一键重启，一键恢复出厂设置，一键复位，切换设备模式（提供功能截图证明材料）；
▲20、支持查看节点发送与接收信号传输速率，查看节点 CPU 使用率，并生成图表直观展示（提供功能截图证明材料）；
21、支持通过平台对节点中控进行远程配置；
▲22、支持通过平台实时查看节点接口状态（HDMI 接口、音频接口、主板、网口状态），异常情况显示告警（提供功能截图证明材料）。
★上述“▲”参数需提供第三方检验报告复印件，复印件加盖投标人公章，检验依据包含GB/T 25000.51-2016、GB/T 2423.3-2016两种

【工作内容】

本体安装

系统调试
	台
	4

	2
	分布式支架
	【项目特征及实施内容】

标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间。每个机架可装2个不同类型的分布式节点。

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	2

	3
	分布式中控
	【项目特征及实施内容】

中控主机采用主频1200MHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A9架构CPU，512M内存，32G Flash闪存；
2、具有≥8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/485通讯格式；
3、具有≥2路并联RS-485通信串口(凤凰口)，≥2路 ADC电平检测，DAC电平输出（0~
3.3V）；
4、具有≥8路独立可编程红外控制接口，并内置红外学习器，配套红外发射棒实现控制连接；
5、具有≥4路继电器的常开接口，可以控制符合负载要求的各类相关电器设备的开关；
6、具有≥8路I/O输入输出控制接口，可提供5V/10mA负载输出或接收0~5V（10mA负载电流）的信号输入；
7、具有主机电源指示灯，网络信号指示灯，数据发送信号指示灯，数据发送信号指示灯对应8路RS-232/485COM口，当发送数据时，相应的指示灯闪亮；
8、具有≥4路RJ45接口，支持100M带宽，非网管交换机功能，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制；
9、面板具有复位按键，可通过按键重新启动设备逻辑；
10、面板具有OLED显示屏，可显示本机IP地址、处理器运行温度状态等参数；
11、支持从信息化平台端查看设备在线状态，以及设备的串口使用情况；
12、支持搭配分布式视控终端节点进行视频以及外设设备控制；

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	4
	电源时序器
	【项目特征及实施内容】

LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
▲2、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
▲3、配置级联接口，最大支持≥32台设备级联
▲4、可控电源路数：≥8路
5、通道额定输出电流：≥10A
6、整机额定总输出电流：≥25A
7、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
▲8、在高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏
★上述“▲”参数需提供第三方检验报告复印件，复印件加盖投标人公章。

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	5
	无线图传
	【项目特征及实施内容】

WiFi模组：AM9642（2T2R，802.11ac，5G频段）；
2、操作系统：LINUX操作系统，性能稳定，可长时间不关机使用，支持7×24小时运行；
3、TX硬件接口：1 x HDMI IN接口，1 x HDMI OUT接口（HDMI IN环出），1 x 5V/2A电源接口，1x电源开关；
4、RX硬件接口：1 x HDMI OUT接口，1 x 5V/2A电源接口，1x电源开关；
5、HDMI分辨率：1920x1080，60Hz；
6、视频编解码能力：1920x1080，60帧；
7、投屏画面为单画面，支持1对多，即1个TX可投屏到最多4个RX

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	套
	1

	6
	无线路由器
	【项目特征及实施内容】

1、最高传输速率：≥100M
2、带有IPV6
	台
	1

	7
	平板终端
	【项目特征及实施内容】

≥11.5寸，麒麟9000/鸿蒙4.2

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	8
	线材辅材
	【项目特征及实施内容】

设备连接信号线、公母卡农线、电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头、PDU

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	项
	1

	会议室二
	
	
	

	1
	视控终端节点
	【项目特征及实施内容】

采取编解码一体化设计，支持编码和解码自定义设置，音频支持AAC、 G.711.G.722;视频支持H.264、H.265、RTSP协议；
2、采用无风扇的结构设计，无噪音，节能环保；
3、节点采用 Linux 系统，芯片核心温度监控可显示于OLED 屏幕上，并支持自动侦测芯片温度，自动调整适应系统功耗；
4、节点接口：≥2路HDMI，支持3840x2160@30Hz，可内嵌数字音频，≥1路Φ3.5mm模拟音频输入，≥1路Φ3.5mm模拟音频输出，≥1路RJ45支持POE供电，≥1路光纤(Fibre)1000Mbps,≥1路RS232(凤凰端子)、≥1路RS485(凤凰端子)、≥2路I/O(凤凰端子)、≥2路USB(TYPE A)；
5、面板具备OLED显示屏，可显示型号、ID、IP、运行状态等参数；
6、面板具备PWR 电源灯，SYS系统运行灯，LINK网络状态灯，显示设备工作状态；
7、具备非平衡式音频输入接口，支持音量调节，支持同步音视频，可同步、可异步切换；
8、KVM功能：支持 KVM坐席，输入输出一体化，支持坐席之间的相互推送，实现信号共享，支持USB口连接电脑实现远程鼠标键盘控制。支持坐席间的推送，坐席推送大屏、坐席抓取大屏幕回坐席，支持软KVM反控电脑；
▲9、支持多媒体文件（视频、PPT）的播控；
10、HDMI 输入最高分辨率4K@30Hz，支持自定义设置分辨率大小，自定义设置码率；
11、单屏节点支持解≥1路 4K30 Hz、≥4路1080P30Hz，最高可开≥64个窗口；
12、支持包括 LED/LCD 等多种类型拼接大屏直接拼接，无需配置任何拼接和同步处理器；
13、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、保存场景、读取场景、输入图像截取、大底图显示功能，支持输入端 OSD叠加；
14、支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局而不影响当前屏幕显示，布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；
15、支持POE供电和DC供电两种方式互备； 
▲16、支持对接物联网平台，通过平台实时查看设备在线状态，进行设备远程物联管控；
▲17、支持通过平台查看节点网络数据，包括设备IP子网掩码、网关以及流媒体IP（提供功能截图证明材料）；
18、支持配置节点音视频输入输出模式，配置流媒体协议模式,切换接口模式，切换节点分辨率以及编码类型；
▲19、支持平台管理设备一键重启，一键恢复出厂设置，一键复位，切换设备模式（提供功能截图证明材料）；
▲20、支持查看节点发送与接收信号传输速率，查看节点 CPU 使用率，并生成图表直观展示（提供功能截图证明材料）；
21、支持通过平台对节点中控进行远程配置；
▲22、支持通过平台实时查看节点接口状态（HDMI 接口、音频接口、主板、网口状态），异常情况显示告警（提供功能截图证明材料）。
★上述“▲”参数需提供第三方检验报告复印件，复印件加盖投标人公章，检验依据包含GB/T 25000.51-2016、GB/T 2423.3-2016两种

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	4

	2
	分布式支架
	【项目特征及实施内容】

标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间。每个机架可装2个不同类型的分布式节点。

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	2

	3
	分布式中控
	【项目特征及实施内容】

中控主机采用主频1200MHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A9架构CPU，512M内存，32G Flash闪存；
2、具有≥8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/485通讯格式；
3、具有≥2路并联RS-485通信串口(凤凰口)，≥2路 ADC电平检测，DAC电平输出（0~
3.3V）；
4、具有≥8路独立可编程红外控制接口，并内置红外学习器，配套红外发射棒实现控制连接；
5、具有≥4路继电器的常开接口，可以控制符合负载要求的各类相关电器设备的开关；
6、具有≥8路I/O输入输出控制接口，可提供5V/10mA负载输出或接收0~5V（10mA负载电流）的信号输入；
7、具有主机电源指示灯，网络信号指示灯，数据发送信号指示灯，数据发送信号指示灯对应8路RS-232/485COM口，当发送数据时，相应的指示灯闪亮；
8、具有≥4路RJ45接口，支持100M带宽，非网管交换机功能，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制；
9、面板具有复位按键，可通过按键重新启动设备逻辑；
10、面板具有OLED显示屏，可显示本机IP地址、处理器运行温度状态等参数；
11、支持从信息化平台端查看设备在线状态，以及设备的串口使用情况；
12、支持搭配分布式视控终端节点进行视频以及外设设备控制；

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	4
	电源时序器
	【项目特征及实施内容】

LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
▲2、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
▲3、配置级联接口，最大支持≥32台设备级联
▲4、可控电源路数：≥8路
5、通道额定输出电流：≥10A
6、整机额定总输出电流：≥25A
7、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
▲8、在高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏
★上述“▲”参数需提供第三方检验报告复印件，复印件加盖投标人公章。

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	5
	无线图传
	【项目特征及实施内容】

WiFi模组：AM9642（2T2R，802.11ac，5G频段）；
2、操作系统：LINUX操作系统，性能稳定，可长时间不关机使用，支持7×24小时运行；
3、TX硬件接口：1 x HDMI IN接口，1 x HDMI OUT接口（HDMI IN环出），1 x 5V/2A电源接口，1x电源开关；
4、RX硬件接口：1 x HDMI OUT接口，1 x 5V/2A电源接口，1x电源开关；
5、HDMI分辨率：1920x1080，60Hz；
6、视频编解码能力：1920x1080，60帧；
7、投屏画面为单画面，支持1对多，即1个TX可投屏到最多4个RX

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	套
	1

	6
	无线路由器
	【项目特征及实施内容】

最高传输速率：≥100M
2、带有IPV6、

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	7
	平板电脑
	【项目特征及实施内容】

≥11.5寸，麒麟9000/鸿蒙4.2

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	8
	网络机柜
	【项目特征及实施内容】

机柜参数尺寸:600mm宽600mm深1600mm高,容积：32（U）:19标准配置:前门玻璃门，前后门配高级弹力大锁钢板门，固定板1块，风扇组件1套（机柜配1只风扇外）重型脚轮4只，方螺母螺钉一包20套，支脚4只
防护等级：IP20
主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.1mm。
表面处理：方孔条镀锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	9
	线材辅材
	【项目特征及实施内容】

设备连接信号线、公母卡农线、电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头、PDU

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	项
	1

	会议室三
	
	
	

	1
	无线图传
	【项目特征及实施内容】

WiFi模组：AM9642（2T2R，802.11ac，5G频段）；
2、操作系统：LINUX操作系统，性能稳定，可长时间不关机使用，支持7×24小时运行；
3、TX硬件接口：1 x HDMI IN接口，1 x HDMI OUT接口（HDMI IN环出），1 x 5V/2A电源接口，1x电源开关；
4、RX硬件接口：1 x HDMI OUT接口，1 x 5V/2A电源接口，1x电源开关；
5、HDMI分辨率：1920x1080，60Hz；
6、视频编解码能力：1920x1080，60帧；
7、投屏画面为单画面，支持1对多，即1个TX可投屏到最多4个RX

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	套
	1

	2
	视控终端节点
	【项目特征及实施内容】

采取编解码一体化设计，支持编码和解码自定义设置，音频支持AAC、 G.711.G.722;视频支持H.264、H.265、RTSP协议；
2、采用无风扇的结构设计，无噪音，节能环保；
3、节点采用 Linux 系统，芯片核心温度监控可显示于OLED 屏幕上，并支持自动侦测芯片温度，自动调整适应系统功耗；
4、节点接口：≥2路HDMI，支持3840x2160@30Hz，可内嵌数字音频，≥1路Φ3.5mm模拟音频输入，≥1路Φ3.5mm模拟音频输出，≥1路RJ45支持POE供电，≥1路光纤(Fibre)1000Mbps,≥1路RS232(凤凰端子)、≥1路RS485(凤凰端子)、≥2路I/O(凤凰端子)、≥2路USB(TYPE A)；
5、面板具备OLED显示屏，可显示型号、ID、IP、运行状态等参数；
6、面板具备PWR 电源灯，SYS系统运行灯，LINK网络状态灯，显示设备工作状态；
7、具备非平衡式音频输入接口，支持音量调节，支持同步音视频，可同步、可异步切换；
8、KVM功能：支持 KVM坐席，输入输出一体化，支持坐席之间的相互推送，实现信号共享，支持USB口连接电脑实现远程鼠标键盘控制。支持坐席间的推送，坐席推送大屏、坐席抓取大屏幕回坐席，支持软KVM反控电脑；
▲9、支持多媒体文件（视频、PPT）的播控；
10、HDMI 输入最高分辨率4K@30Hz，支持自定义设置分辨率大小，自定义设置码率；
11、单屏节点支持解≥1路 4K30 Hz、≥4路1080P30Hz，最高可开≥64个窗口；
12、支持包括 LED/LCD 等多种类型拼接大屏直接拼接，无需配置任何拼接和同步处理器；
13、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、保存场景、读取场景、输入图像截取、大底图显示功能，支持输入端 OSD叠加；
14、支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局而不影响当前屏幕显示，布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；
15、支持POE供电和DC供电两种方式互备； 
▲16、支持对接物联网平台，通过平台实时查看设备在线状态，进行设备远程物联管控；
▲17、支持通过平台查看节点网络数据，包括设备IP子网掩码、网关以及流媒体IP（提供功能截图证明材料）；
18、支持配置节点音视频输入输出模式，配置流媒体协议模式,切换接口模式，切换节点分辨率以及编码类型；
▲19、支持平台管理设备一键重启，一键恢复出厂设置，一键复位，切换设备模式（提供功能截图证明材料）；
▲20、支持查看节点发送与接收信号传输速率，查看节点 CPU 使用率，并生成图表直观展示（提供功能截图证明材料）；
21、支持通过平台对节点中控进行远程配置；
▲22、支持通过平台实时查看节点接口状态（HDMI 接口、音频接口、主板、网口状态），异常情况显示告警（提供功能截图证明材料）。
★上述“▲”参数需提供第三方检验报告复印件，复印件加盖投标人公章，检验依据包含GB/T 25000.51-2016、GB/T 2423.3-2016两种

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	23

	3
	节点机架
	【项目特征及实施内容】

标准机柜分布式输入输出节点集中安装支架，节约空间。每个机架可装≥8个不同类型的分布式节点。

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	3

	4
	分布式中控
	【项目特征及实施内容】

中控主机采用主频1200MHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A9架构CPU，512M内存，32G Flash闪存；
2、具有≥8路可编程双向串行通讯COM口，支持RS-232/485通讯格式；
3、具有≥2路并联RS-485通信串口(凤凰口)，≥2路 ADC电平检测，DAC电平输出（0~
3.3V）；
4、具有≥8路独立可编程红外控制接口，并内置红外学习器，配套红外发射棒实现控制连接；
5、具有≥4路继电器的常开接口，可以控制符合负载要求的各类相关电器设备的开关；
6、具有≥8路I/O输入输出控制接口，可提供5V/10mA负载输出或接收0~5V（10mA负载电流）的信号输入；
7、具有主机电源指示灯，网络信号指示灯，数据发送信号指示灯，数据发送信号指示灯对应8路RS-232/485COM口，当发送数据时，相应的指示灯闪亮；
8、具有≥4路RJ45接口，支持100M带宽，非网管交换机功能，连接外部网络实现与控制终端的通讯或以太网远程控制；
9、面板具有复位按键，可通过按键重新启动设备逻辑；
10、面板具有OLED显示屏，可显示本机IP地址、处理器运行温度状态等参数；
11、支持从信息化平台端查看设备在线状态，以及设备的串口使用情况；
12、支持搭配分布式视控终端节点进行视频以及外设设备控制；

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	5
	无线路由器
	【项目特征及实施内容】

最高传输速率：≥100M
2、带有IPV6、

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	6
	平板终端
	【项目特征及实施内容】

≥11.5寸，麒麟9000/鸿蒙4.2

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	7
	无线话筒（手持)
	【项目特征及实施内容】

采用UHF双通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2、接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；
★3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
★4、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
5、接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；
6、使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；
7、使用红外对频方式，话筒红外窗口对准主机红外发射口进行对频；
8、采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；
9、接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
10、发射器带1寸LCD显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；
11、专业动圈式拾音头，语音清晰保真；
12、发射器采用2节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机10小时以上。

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	套
	2

	8
	网络机柜
	【项目特征及实施内容】

参数尺寸：≥600mm宽≥600mm深≥2000mm高,容积：≥42（U）

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	台
	1

	9
	线材辅材
	【项目特征及实施内容】

设备连接信号线、公母卡农线、电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头、PDU

【工作内容】

1、本体安装

2、系统调试
	项
	1


四、其他

（一）投标人必须对以上条款和服务一一对应承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

（三）投标人须保证本项目中所使用的软件或其向采购人提供的所有材料权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，若因投标人原因导致的知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

第三篇  询比项目服务需求

一、工期时间
（一）工期时间：采购合同签订之后15个日历日。
二、验收及支付方式

（一）中标人按采购合同的约定安装并通过调试达到正常使用，经采购人验收合格后，出具验收报告；

（二）中标人向采购人开具全额发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全部货款。

三、知识产权

本项目知识产权归采购人所有。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
四、本项目费用报价要求

（一）本项目采用总价包干的承包方式，中标人的投标报价金额包括：本项目所有货物的供货、运输、安装费、装卸费、税金、利润及风险等一切费用。采购单位不再为此向中标人支付其它任何费用，除非合同中另有规定的除外。

（二）中标人对本项目的投标报价，应根据市场价格以及企业自身的实力，自主报价。因投标报价估计不足或市场材料价格波动，一律由中标人自行负责，采购人不承担价差补偿。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）按询比通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各投标人的资格条件、实质性响应等进行审查， 并按本项目评分标准进行评分。

1.资格性审查。依据法律法规和询比通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	
	
	


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据询比通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询比通知书要求的投标人进行评审。未实质性响应询比通知书的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第六篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正一份，符合询比通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询比通知书第二篇、第三篇规定的询比内容进行实质性响应。

	
	询比有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，

可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

评审的依据为询比通知书和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对询比通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

评定成交的标准

评审小组从已通过资格性审查，并且响应文件中技术（质量）和服务均能满足本项目实质性要求的投标人中，满足3名以上成交候选人。其中，报价最低的1家投标人为中标人。

三、评选方法

评选方法：最低价中标。    
四、无效报价

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人未通过实质性响应审查的；

（三）投标人所提交的响应文件未按要求每页签字或盖章的；

（四）投标人的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）投标人不接受询价小组修正后的价格的；

（六）投标人的响应文件有任一项应答低于询比采购通知书实质性要求的；

（七）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价；

（十一）法律、法规和询比通知书规定的其他无效情形。

（十二）本项目成交后采购人有权对投标人的相关资质进行核查，如投标人弄虚作假采购人有权取消其成交资格。
五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合采购要求的投标人数量不足3家的。
第五篇  投标人须知

一、费用

参与报价的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比通知书


（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、投标人须知、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

投标人应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1、响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

2、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若投标人所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，投标人同意并签署确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）响应文件的递交

1、响应投标人必须在2026年11月2日（星期一 ）17:00前，将响应文件（或邮寄）至重庆市血液中心（邮寄地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号 重庆市血液中心 采购办鲁老师 18696668121），过期后不再收。

投标人制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的视为无效投标处理。

四、中标人的变更

投标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为投标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

(一）评审结束后重庆市血液中心将在官网发出正式采购结果公告（https://www.ccbc.org.cn/index.html）。

(二）采购结果公告将作为签订合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物或服务作局部调整或变更数量，但需经双方书面确认。
六、签订合同

（一）采购人原则上应在结果公告发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和投标人的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）询比通知书、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。中标人履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）报价函

报价函

__________________________：

我方收到____________________________（采购项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质件   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

询比项目名称：

	产品名称
	数量
	单价
	合计



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                 投标人名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容一一对应以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容一一对应以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                  （签署或盖章）

                                               年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

                                                   年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件




